rdbapi 5.1.1.9 实时数据库C接口 for windows/Linux |

载入中...
搜索中...
未找到
成员变量
rec_tag结构体 参考

标签属性记录,其中字符串为GBK编码 更多...

`#include <rdbdef.h>`

## 成员变量
T_U32 | uid
| 标签ID
T_I8 | cdatatype
| 数据类型
T_I8 | ctagtype
| 标签类型,没有使用,填写TAGTYPE_NONE,可有客户端自定义。
T_I8 | ccomptype
| 压缩类型
T_I8 | cres
| 保留
T_F32 | fcompval
| 压缩精度
T_I8 | sname [80]
| 标签名
T_I8 | sdes [80]
| 描述
T_I8 | sunit [16]
| 工程单位
T_I8 | cdigits
| 小数位数，-20 到 10 ; >0 小数位数，小于0，有效位数
T_I8 | cclass
| 分类,默认TGCLS_DEC
T_I8 | cstep
| 梯形插值,1梯形，0线性
T_I8 | carchive
| 存盘,1存盘，0不存
T_F32 | fdnval
| 下限
T_F32 | fupval
| 上限
T_F32 | fexcdev
| 列外偏差,如果是百分比，则和百分比压缩意义相同
T_I16 | snexcmin
| 最小列外偏差时间
T_I16 | snexcmax
| 最大列外偏差时间
T_I16 | sncompmin
| 最小压缩时间间隔(单位秒)
T_I16 | sncompmax
| 最大压缩时间间隔(单位秒)
T_I32 | alarmtype
| 报警状态
float | alarm_llv
| 报警下下限
float | alarm_lv
| 报警下限
float | alarm_hv
| 报警上限
float | alarm_hhv
| 报警上上限
T_U8 | sres [24]
| 保留,清零

## 详细描述

标签属性记录,其中字符串为GBK编码

该结构体的文档由以下文件生成:

- src/rdbdef.h