rdbapi 5.1.1.9 实时数据库C接口 for windows/Linux |

载入中...
搜索中...
未找到
成员变量
rec_val结构体 参考

值数据记录 更多...

`#include <rdbdef.h>`

## 成员变量
T_TIME | time
| GMT时标,从1970年1月1日开始的100毫秒数
union { |
T_I32 i32 |
| 存储didital、int32
T_F32 f32 |
| 存储float32
T_I64 i64 |
| 存储int64
T_F64 f64 |
| 存储float64
T_U64 u64 |
| 存储64位整数
}; |  |
T_I8 | cvt
| 类型
T_I8 | cqa
| 质量
T_I8 | cerr
| 错误码
T_I8 | cres
| 保留,读取越限标签快照时，cres为越限状态,LIMIT_LOW,LIMIT_HIGH,LIMIT_LOWLOW,LIMIT_HIGHHIGH
T_U32 | unres
| 保留

## 详细描述

值数据记录

该结构体的文档由以下文件生成:

- src/rdbdef.h