ipv6ds (IP6 discovery service) IP6地址发现服务

原理：
    目前电信宽带通过pppoe拨号上网后，如果路由器支持ipv6，即可获得一个公网ipv6地址子网，局域网中的每一台
主机可以获得一个公网ipv6地址，异地计算机可以直接互联。但是每次pppoe拨号后，ipv6地址前缀会变，导致局域
网内的主机无法固定ipv6地址。好在路由器重拨不会很频繁，除非断电，一般都是一周才会重拨一次。重拨后路由器会
为每台主机重新分配ipv6地址。
    ipv6ds是一个后台服务程序，会每10秒读取一次本地的ipv6地址，有变化立即提交公网上的实时库，没变化1分钟
强制提交一次。ipv6ds.ini中的hostname参数就是标签名(会自动添加)。这样访问实时库中的hostname标签名，即可
获得该主机的动态公网ipv6地址。如果有多个ipv6地址，一般每个网口都有一个，会用逗号分开。比如：
     “240e:330:152c:5000::f4,240e:330:152c:5000::c0”

配置：
编辑纯文本文件 ipv6ds.ini，一共5个参数:

hostname 主机名，也是标签名，不能有西文单双引号小括号和冒号。
logurl 日志服务器url，需要安装logsrv
rdburl 实时库访问url，一般是公网上的云服务器安装的实时库。
rdbuser 账号
rdbpswd 密码

注意默认配置的ipv6ds账号在实时库中默认没有，需要自己添加，要有标签管理和数据写入的权限，因为会自动添加标签。

------------------------------------
2024.7.30 增加同时向logsrv提供的DNS服务提交AAAA记录。具体新增配置参数参阅 ipv6ds.ini 

------------------------------------
2023.2.13 初版发布







