rdbapi 5.1.1.9 实时数据库C接口 for windows/Linux |

载入中...
搜索中...
未找到
成员变量
tag_ext结构体 参考

标签扩展属性,其中字符串为GBK编码 更多...

`#include <rdbdef.h>`

## 成员变量
uint32_t | upos
| 保留
int | status
| 状态码，或者返回错误码
char | tagname [80]
| 标签名
char | des_ll [80]
| 低低报警描述
char | des_l [80]
| 低报警描述
char | des_h [80]
| 高报警描述
char | des_hh [80]
| 高高报警描述
int | level_ll
| 低低限级别
int | level_l
| 低限级别
int | level_h
| 高限级别
int | level_hh
| 高高限级别
char | rdes_ll [80]
| 低低报警恢复描述
char | rdes_l [80]
| 低报警恢复描述
char | rdes_h [80]
| 高报警恢复描述
char | rdes_hh [80]
| 高高报警恢复描述

## 详细描述

标签扩展属性,其中字符串为GBK编码

该结构体的文档由以下文件生成:

- src/rdbdef.h