rdbapi 5.1.1.9 实时数据库C接口 for windows/Linux |

载入中...
搜索中...
未找到
成员变量
rec_soe结构体 参考

事件记录 更多...

`#include <rdbdef.h>`

## 成员变量
T_TIME | time
| GMT时标,从1970年1月1日开始的100毫秒数
T_U32 | uautokey
| 自动主键,解决时间相同的SOE事件主键冲突
T_I32 | type
| 事件类型,4字节有符号,(用户自定义,比如可定义越上限，越下限等)
T_I16 | argtype
| 事件参数格式，2字节带符号，<0 为基于字符串的格式，>0为基于2进制的格式。具体有用户定义,用于客户端解析参数。
T_U16 | arglen
| 参数长度(0-240)，基于字符串格式的长度不包括结尾的0。
T_I32 | level
| 事件级别使用
char | source [80]
| 事件来源，0结束的字符串，最多存储79字符，可填写标签名或者其他内容
char | sdes [160]
| 事件描述，0结束的字符串，最多存储159字节
char | sarg [240]
| 事件参数。根据argtype和arglen填写。
char | cflag
| 事件已经处理标识
char | cstatus
| SOE UPdate返回时用于指示是否更新,0表示更新成功，1表示不存在或更新失败
char | res [6]
| 保留

## 详细描述

事件记录

该结构体的文档由以下文件生成:

- src/rdbdef.h